Readme.txt
==============================================================================

                     FP-2000シリーズ プリンタードライバ

                    (C) 2019-2025 Fujitsu Isotec Limited.

==============================================================================
本説明書では、FP-2200/2100/2000プリンターを Microsoft Windows環境で使用する
ために必要なプリンタードライバのインストール方法や設定方法、注意事項について
説明します。


========
目次
========
1. プリンタードライバの動作環境
2. プリンタードライバの構成
3. プリンタードライバのセットアップ
  3.1 セットアップの前に
  3.2 シリアル、LANインターフェースをご使用の場合
    3.2.1 Windows 10, Server 2022/2019/2016の場合
    3.2.2 Windows 11, Server 2025の場合
  3.3 USBインターフェースをご使用の場合
4. プリンタードライバの削除方法
5. プリンタードライバの設定方法
  5.1 プリンターのプロパティ
    5.1.1 シリアルインターフェースの設定
    5.1.2 カスタム用紙の設定
  5.2 ドキュメントのプロパティ（印刷設定）
6. 印刷ができない場合
  6.1 シリアル、USB、LANインタフェース
  6.2 USBインタフェース

※商標について



========
ご注意
========
・本プリンタードライバは、FP-2200/2100/2000用のプリンタードライバです。
  他のプリンターには使用しないでください。
・本ドライバから印刷する場合、プリンターの機能設定は工場出荷時の値に戻して
  ください。
  他の値を使用していると、思いどおりの印字結果を得られません。
・弊社ホームページよりダウンロードした、最新版のプリンタードライバをお使いに
  なるときは、指定するフォルダー名を 「本ドライバデータのあるフォルダー名」
  に変更してください。


===============================
1. プリンタードライバの動作環境
===============================
・ハードウェア
  下記に示すインターフェースを備え、対象のOSが動作するパーソナルコンピュータ

・インターフェース
  - シリアルインターフェース
  - USBインタフェース
  - LANインタフェース

・対象OS
  - Microsoft(R) Windows(R) 10 Enterprise 日本語版                      (*1)
  - Microsoft(R) Windows(R) 10 Pro 日本語版                             (*1)
  - Microsoft(R) Windows(R) 10 Home 日本語版                            (*1)
  - Microsoft(R) Windows(R) 11 Enterprise 日本語版                      (*2)
  - Microsoft(R) Windows(R) 11 Education 日本語版                       (*2)
  - Microsoft(R) Windows(R) 11 Pro 日本語版                             (*2)
  - Microsoft(R) Windows(R) 11 Home 日本語版                            (*2)
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard 日本語版               (*3)
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Essentials 日本語版             (*3)
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter 日本語版             (*3)
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard 日本語版               (*4)
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Essentials 日本語版             (*4)
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter 日本語版             (*4)
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter 日本語版             (*5)
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard 日本語版               (*5)
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Essentials 日本語版             (*5)
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2025 Datacenter 日本語版             (*6)
  - Microsoft(R) Windows Server(R) 2025 Standard 日本語版               (*6)

  尚、本説明書では、各製品を以下のように略記しています。
    *1  ===> Windows 10
    *2  ===> Windows 11
    *3  ===> Windows Server 2016
    *4  ===> Windows Server 2019
    *5  ===> Windows Server 2022
    *6  ===> Windows Server 2025

===========================
2. プリンタードライバの構成
===========================
   FP-2200/2100/2000プリンタードライバは、次のファイルで構成されています。

    FIPP.DLL      グラフィックモジュール
    FIPS.DLL        ↑
    FIPV.DLL        ↑
    FIPPUI.DLL    ユーザインターフェースモジュール
    FIPSUI.DLL      ↑
    FIPVUI.DLL      ↑
    FIPPCMND.DLL  コマンドおよびデータ生成モジュール
    FIPSCMND.DLL    ↑
    FIPVCMND.DLL    ↑
    FIPPJA.DLL    リソースモジュール
    FIPSJA.DLL      ↑
    FIPVJA.DLL      ↑
    FIPPLM.DLL    ランゲージモニタファイル
    FIPSLM.DLL      ↑
    FIPVLM.DLL      ↑
    FIPPOP.EXE    ランゲージモニタ補助ファイル
    FIPSOP.EXE      ↑
    FIPVOP.EXE      ↑
    FP2200.XPB    プリンター情報ファイル
    FP2100.XPB      ↑
    FP2000.XPB      ↑
    FIPP.CHM      ヘルプファイル
    FIPS.CHM        ↑
    FIPV.CHM        ↑
    FIPP.INI      プリンター情報ファイル
    FIPS.INI        ↑
    FIPV.INI        ↑
    FP2000S.INF    セットアップ用情報ファイル
    FP2000S.cat    カタログファイル
    README.TXT    本ファイル


===================================
3. プリンタードライバのセットアップ
===================================

※本ファイルではFP-2200プリンタードライバ(FIT FP-2200 Raster)を例に説明します。
  FP-2100、FP-2000を使用する場合はモデル名を読み替えてください。

----------------------
3.1 セットアップの前に
----------------------
・セットアップには次のものをご用意ください。
    - FP-2200/2100/2000 セットアップディスク(本ディスク)

・ご使用のパソコンにインストールされている Windows のEditionやバージョン
  によっては、インストール手順や表示内容が異なる場合があります。
  そのときは、表示内容に従ってインストールしてください。

・セットアップを行う際には、必ずAdministrator権限をもったアカウントでログオン
  してください。

・FP-2200/2100/2000用プリンタードライバで代替えドライバのインストールは
  できません。

・あらかじめ、パソコンのシステムプロパティ上の｢ドライバ署名オプション｣にて
  ｢ファイルの署名の確認｣を<無視>または<警告>に設定しておいてください。
  <ブロック>に設定されている場合、セットアップが正常終了しません。

・プリンタードライバのインストール時、｢共有する｣は選択しないでください。

・既にFP-2200/2100/2000プリンタードライバがセットアップされている場合は、
  削除してからセットアップしてください。
  削除方法は、｢4. プリンタードライバの削除方法｣を参照してください。

・プリンターを使用するインターフェースで接続の上、プリンターの電源をいれてくださ
  い。

・WindowsプリンタードライバをLAN経由で使用する場合、
  LAN情報の設定およびプリンター専用TCP/IPポートの作成が必要です。
  本設定は「プリンターLAN設定ツール」を使用し簡単に設定することが可能です。
  ｢プリンターLAN設定ツール｣ のインストール方法についてはインストールガイドを、
  使用方法についてはプリンターLANオンラインマニュアルを参照してください。

-----------------------------------------------
3.2 シリアル、LANインターフェースをご使用の場合
-----------------------------------------------

セットアップは、プリンターの追加ウィザードを起動して行います。


3.2.1 Windows 10, Server 2022/2019/2016 の場合
--------------------------------------------------------------------
ここでは、Windows 10, Server 2022/2019/2016を起動した状態で、
OSの[ユーザーアカウント制御]設定が有効な場合のセットアップ手順を説明します。

※操作のなかで、[ユーザーアカウント制御]ダイアログに
  ｢次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか。｣
  と表示される場合がありますので、[はい]を選択してください。

※下記手順内にある[管理者として実行]のメニューは、以下のときは省略されます。
  ・OSの[ユーザーアカウント制御]設定が無効の場合
  ・Windows Server環境で、ビルドインアカウント(Administrator)でログオンした場合

※「ドライバソフトウェアのインストール」が表示された場合は、“閉じる”を選択
   してください。

 (1) [スタート]→[設定]→[デバイス]を選択します。

 (2) [プリンターとスキャナー]をクリックします。

 (3) [プリンターまたはスキャナーを追加します]をクリックします。

 (4) [プリンターが一覧にない場合]をクリックします。

 (5) 「その他のオプションでプリンターを検索」画面が表示されますので、[ロー
     カルプリンターまたはネットワークプリンターを手動設定で追加する]をクリ
     ックし、[次へ]ボタンをクリックします。

 (6) プリンターを接続するポートを指定し、[次へ]ボタンをクリックします。
     ※ 既存のポートの一覧に、[USB001:]など、USBポートが存在しないときは
        「プリンターの追加」ウィザードをキャンセルし、セットアッププログ
        ラムを使ってプリンタードライバーをインストールしてください。

 (7) 「プリンタードライバーのインストール」画面が表示されますので、「ディス
     ク使用」をクリックします。

 (8) 本ディスクをCDドライブ(D:)にセットし、パス名 ｢A:\｣ を
      ｢D:\Data\Driver\FP-2000S\ja｣ に変更してから、[OK]ボタンをクリックします。
     ※上記はCDドライブが D: の場合の例です。
       その他のドライブの場合は読み替えて下さい。

     ※｢参照｣ボタンをクリックした場合、[ファイルの場所]画面が表示されます。画面から
       ドライバデータのあるファイルの場所を指定し、表示されたファイルから
       ｢FP-2000S｣を選択して｢開く｣ボタンをクリックしてください。 
       [フロッピーディスクからのインストール]画面で、｢OK｣ボタンをクリックします。

 (9) リストボックス内にモデル名が表示されます。
     使用するモデルを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
     ※｢どのバージョンのドライバーを使用しますか？  既にこのプリンターの
       ドライバーがインストールされていることを検出しました。｣という画面が
       表示される場合は｢現在のドライバーを置き換える｣を選択します。

(10) ｢プリンター名を入力してください｣画面が表示されますので、プリンター名の入力
     を行い（変更する場合は変更後のプリンター名を入力してください）、[次へ]ボタン
     をクリックします。

(11) [ユーザーアカウント制御]ダイアログに「次のプログラムにこのコンピュー
     ターへの変更を許可しますか？」と表示されたときは、[はい]をクリックします。

(12) [Windowsセキュリティ]というダイアログに、｢このデバイスソフトウェアを
     インストールしますか?」と表示されますので、[インストール]を選択します。

(13) ファイルのコピーが開始されます。

(14) プリンターを共有するかどうかの画面が表示された際は、
     ｢このプリンターを共有しない｣を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

(15) ｢FIT FP-2200 Raster が正しく追加されました｣と表示されていることを確認し、
     通常使うプリンターの設定を行い、ウィザードを終了するために[完了]ボタンを
     クリックします。

     [テストページの印刷]ボタンが表示されますので、必要に応じテストページを
     実行してください。
     ※シリアルインターフェースで接続の場合には、｢5.1.1 シリアルインターフェースの
       設定｣を実行してください。
     ※テストページの印刷を行う時は、プリンターがオンラインであることを
       確認してください。
     ※テストページでの注意事項について
       ・テストページでは、そのときのプリンタードライバ設定に従い印刷をします。
       ・プリンタードライバの初期値では、用紙サイズ｢80 x 297mm｣となって
         いますので用紙を準備のうえ、テストページを実行してください。
       ・初期値以外の用紙を使用する場合は設定の変更後、テストページを実行して
         ください。

(16) これでプリンタードライバのセットアップは終了です。


※印刷ができない場合は、｢6. 印刷ができない場合｣に従って、確認及び設定の変更を
  行ってください。



3.2.2 Windows 11, Server 2025 の場合
------------------------------------------------------------
ここでは、Windows 11を起動した状態で、OSの[ユーザーアカウント制御]設定が有効な
場合のセットアップ手順を説明します。

※操作のなかで、[ユーザーアカウント制御]ダイアログに
  ｢次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか。｣
  と表示される場合がありますので、[はい]を選択してください。

※下記手順内にある[管理者として実行]のメニューは、以下のときは省略されます。
  ・OSの[ユーザーアカウント制御]設定が無効の場合

※「ドライバソフトウェアのインストール」が表示された場合は、“閉じる”を選択
   してください。

 (1) [スタート]→[設定]→[Bluetoothとデバイス]→[プリンターとスキャナー]を
     クリックします。

 (2) [デバイスの追加]を選択します。

 (3) しばらくすると、「プリンターが一覧にない場合」が表示されますので、
     [手動で追加]または[新しいデバイスの追加]をクリックします。

 (4) 「その他のオプションでプリンターを検索」画面で「ローカルプリンターまたは
     ネットワークプリンターを手動設定で追加する」を選択し、[次へ]ボタンを
     クリックします。

 (5) ｢プリンターポートの選択｣画面でプリンターを接続したポートを指定し、[次へ]
     ボタンをクリックします。
     USBインタフェースの場合は、"USBxxx"を選択してください。
     複数のUSBポートが表示される場合は、番号が大きいポートを選択してください。

 (6) ｢プリンタードライバのインストール｣画面が表示されますので、｢ディスク使用｣を
     選択します。

 (7) 本ディスクをCDドライブ(D:)にセットし、パス名 ｢A:\｣ を
      ｢D:\Data\Driver\FP-2000S\ja｣ に変更してから、[OK]ボタンをクリックします。
     ※上記はCDドライブが D: の場合の例です。
       その他のドライブの場合は読み替えて下さい。

     ※｢参照｣ボタンをクリックした場合、[ファイルの場所]画面が表示されます。画面から
       ドライバデータのあるファイルの場所を指定し、表示されたファイルから
       ｢FP-2000S｣を選択して｢開く｣ボタンをクリックしてください。 
       [フロッピーディスクからのインストール]画面で、｢OK｣ボタンをクリックします。

 (8) リストボックス内にモデル名が表示されます。
     使用するモデルを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
     ※｢どのバージョンのドライバーを使用しますか？  既にこのプリンターの
       ドライバーがインストールされていることを検出しました。｣という画面が
       表示される場合は｢現在のドライバーを置き換える｣を選択します。

 (9) ｢プリンター名を入力してください｣画面が表示されますので、プリンター名の入力
     を行い（変更する場合は変更後のプリンター名を入力してください）、[次へ]ボタン
     をクリックします。

(10) [Windowsセキュリティ]というダイアログに、｢このデバイスソフトウェアを
     インストールしますか?」と表示されますので、[インストール]を選択します。

(11) ファイルのコピーが開始されます。

(12) プリンターを共有するかどうかの画面が表示された際は、
     ｢このプリンターを共有しない｣を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

(13) ｢FIT FP-2200 Raster が正しく追加されました｣と表示されていることを確認し、
     通常使うプリンターの設定を行い、ウィザードを終了するために[完了]ボタンを
     クリックします。

     [テストページの印刷]ボタンが表示されますので、必要に応じテストページを
     実行してください。
     ※シリアルインターフェースで接続の場合には、｢5.1.1 シリアルインターフェースの
       設定｣を実行してください。
     ※テストページの印刷を行う時は、プリンターがオンラインであることを
       確認してください。
     ※テストページでの注意事項について
       ・テストページでは、そのときのプリンタードライバ設定に従い印刷をします。
       ・プリンタードライバの初期値では、用紙サイズ｢80 x 297mm｣となって
         いますので用紙を準備のうえ、テストページを実行してください。
       ・初期値以外の用紙を使用する場合は設定の変更後、テストページを実行して
         ください。

(14) これでプリンタードライバのセットアップは終了です。


※印刷ができない場合は、｢6. 印刷ができない場合｣に従って、確認及び設定の変更を
  行ってください。


-------------------------------------
3.3 USBインターフェースをご使用の場合
-------------------------------------

※操作のなかで、[ユーザーアカウント制御]ダイアログに
  ｢続行するには許可が必要です｣と表示される場合がありますので、
  [はい]を選択してください。

※下記手順内にある[管理者として実行]のメニューは、以下のときは省略されます。
  ・OSの[ユーザーアカウント制御]設定が無効の場合
  ・Windows Serverの環境で、ビルドインアカウント(Administrator)でログオンした
    場合

 (1) パソコンとプリンターを接続し、プリンターの電源を入れます。

 (2) 本ディスクをCDドライブ(D:)にセットし、｢D:\Data\Driver\FP-2000S\ja｣ 内の、
     "DPInst64.exe"をダブルクリックします。
     ※ 32ビットOSの場合は、"DPInst.exe"をダブルクリックします。

 (3) [Windowsセキュリティ]というダイアログに、｢このデバイスソフトウェアを
     インストールしますか?」と表示された場合、[インストール]を選択します。
     ※ プリンタードライバーは自動的にインストールされます。

 (4) プリンターとスキャナーを開きます。
      Windows 10, Server 2016/2019/2022 のとき
        : 画面左下のWindowsロゴボタンをクリックし、[設定]→[デバイス]
         →[プリンターとスキャナー]を選択します。
      Windows 11, Server 2025 のとき
        : 画面左下のWindowsロゴボタンをクリックし、[設定]→[Bluetoothとデバイス]
         →[プリンターとスキャナー]を選択します。

 (5) プリンタードライバー一覧に「FIT FP-2200 Raster」があることを確認します。
     これでプリンタードライバのセットアップは終了です。


===============================
4. プリンタードライバの削除方法
===============================
プリンタードライバの削除は以下の手順で行います。

ここではOSの[ユーザーアカウント制御]設定が有効な場合の手順について説明します。

※操作のなかで、[ユーザーアカウント制御]ダイアログに
  ｢続行するには許可が必要です｣と表示される場合がありますので、
  [続行]を選択してください。

※下記手順内にある"[ドライバー設定の変更]ボタンをクリック"は、以下のときは省略
  されます。
  ・OSの[ユーザーアカウント制御]設定が無効の場合
  ・Windows Server 環境で、ビルドインアカウント(Administrator)でログオンした場合

 (1) プリンターとスキャナーを開きます。
      Windows 10, Server 2016/2019/2022 のとき
        : 画面左下のWindowsロゴボタンをクリックし、[設定]→[デバイス]
          →[プリンターとスキャナー]を選択します。
      Windows 11, Server 2025 のとき
        : 画面左下のWindowsロゴボタンをクリックし、[設定]→[Bluetoothとデバイス]
          →[プリンターとスキャナー]を選択します。

 (2) ｢FIT FP-2200 Raster｣をクリックし、[削除]または[デバイスの削除]を選択します。

 (3) [デバイスの削除]ウィンドウが表示され、｢このデバイスを削除しますか？｣と
     表示されますので、[はい]を選択します。

 (4) プリンターとスキャナーにある、[プリントサーバーのプロパティ]を選択します。

 (5) [ドライバー]タブをクリックし、[ドライバー設定の変更]ボタンをクリックします。

 (6) ｢インストールされたプリンタードライバー｣リストから、｢FIT FP-2200 Raster｣を
     選択し、[削除]ボタンをクリックします。

 (7) [ドライバーとパッケージの削除]画面が表示されますので、[ドライバーとパッ
     ケージを削除する]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

 (8) ｢このプリンタードライバーパッケージを削除すると、システムから削除され
     ます。FIT FP-2200 Raster を削除しますか？｣画面が表示されますので、
     [はい]ボタンをクリックします。

 (9) [ドライバーパッケージの削除]画面に、｢ドライバーパッケージ情報は収集され
     ました｣と表示されますので、[削除]ボタンをクリックします。

(10) ｢ドライバーパッケージは削除されました｣と表示されたら、[OK]をクリックし
     [閉じる]ボタンをクリックして、[プリントサーバーのプロパティ]ダイアログを終了
     します。

(11) プリンターの電源をOFFにして、パソコンを再起動します。

これで、プリンタードライバの削除は終了です。


==============================
5. プリンタードライバの設定方法
==============================
-------------------------
5.1 プリンターのプロパティ
-------------------------
プリンターのプロパティでは、カスタム用紙やポート（シリアルインターフェースなど）の
設定を行います。
プリンターのプロパティは、以下の手順で開きます。

 (1) プリンターとスキャナーを開きます。
      Windows 10, Server 2016/2019/2022 のとき
        : 画面左下のWindowsロゴボタンをクリックし、[設定]→[デバイス]
         →[プリンターとスキャナー]を選択します。
      Windows 11, Server 2025 のとき
        : 画面左下のWindowsロゴボタンをクリックし、[設定]→[Bluetoothとデバイス]
         →[プリンターとスキャナー]を選択します。

 (2) [プリンターのプロパティ]を表示します。
       Windows 10, Server 2016/2019/2022の場合
        : 「FIT FP-2200 Raster」をクリックし、[管理]→[プリンターのプロパティ]を
          選択します。
       Windows 11, Server 2025の場合
        : 「FIT FP-2200 Raster」をクリックし、[プリンターのプロパティ]を
          選択します。


以下にプリンターのプロパティで設定するシリアルインターフェースと、カスタム用紙
の設定手順について説明します。

5.1.1 シリアルインターフェースの設定
-----------------------------------
 (1) プリンターとスキャナーを開き、｢FIT FP-2200 Raster」のプロパティを開きます。

 (2) [ポート]タブをクリックし、接続したポート(COMx:)を選択します。
     ※｢COMx:｣の｢x｣は、ポート番号を示す数値です。

 (3) [ポートの構成]ボタンをクリックします。

 (4) [ポートの設定]を以下に設定し、[OK]ボタンをクリックします。
         'ビット/秒      115200'
         'データビット   8'
         'パリティ       なし'
         'ストップビット 1'
         'フロー制御     ハードウェア'

 (5) [適用]→[OK]をクリックし、｢FIT FP-2200 Raster」のプロパティを閉じます。


5.1.2 カスタム用紙の設定
-------------------------
本プリンタードライバは、カスタム用紙をサポートしており、さまざまなサイズの
用紙へ印刷することが可能です。
カスタム用紙の設定は、次の手順で行います。

  注1) ｢サーバーのプロパティ｣から作成した用紙は無効となりますので、下記手順に
       従って作成してください。

  (1) プリンターとスキャナーを開き、｢FIT FP-2200 Raster」 のプロパティを開きます。

  (2) ｢カスタム用紙｣タブをクリックします。

  (3) ｢新しい用紙を作成する(C)｣にチェックをつけ、｢用紙名(N)｣に作成する用紙名を
      入力します。  用紙名はユニークな名前をつけることができます。

  (4) ｢用紙種類(Y)｣と｢単位｣を選択し、[S1][S2][S3][S4][S5][L][R][T][B]を入力
      します。
      ※単位を変更した場合、0.1mmの演算誤差が発生する場合があります。
        その際は、再度設定して下さい。

  (5) [用紙の保存]ボタンをクリックします。
      作成した用紙が｢用紙(F)｣に表示されます。

  (6) [OK]ボタンをクリックし、｢FIT FP-2200 Raster のプロパティ｣を閉じます。


----------------------------------------
5.2 ドキュメントのプロパティ（印刷設定）
----------------------------------------
ドキュメントのプロパティでは、プリンタードライバが持つ印刷機能（用紙カットや
バーコードなど）の設定を行います。
ドキュメントのプロパティは、以下の手順で開きます。

 (1) プリンターとスキャナーを開きます。

 (2) ｢FIT FP-2200 Raster｣のプリンターのプロパティを開き、
     [全般]タブ→[基本設定]を指定します。

また、アプリケーション上からも[印刷]ダイアログの[プロパティ]ボタンなどから
ドキュメントのプロパティを開き、印刷設定を行うことが可能です。

※アプリケーションからの設定については、アプリケーションソフトの仕様により
  異なります。

※アプリケーションソフトによっては、[ページ設定]タブの設定より、アプリケー
  ションソフトの用紙設定が優先されます。

※用紙サイズについては、アプリケーションソフト側の設定と、プリンタードライバの
  ドキュメントのプロパティの設定を合わせたうえで印刷してください。

※本プリンタードライバの各設定項目の詳細については、本プリンタードライバのヘルプを
  参照してください。



======================
6. 印刷ができない場合
======================
-----------------------------------------------
6.1 シリアル、USB、LANインタフェース
-----------------------------------------------
 (1)インターフェースケーブルが接続されていることを確認してください

 (2)プリンターの電源が入っていることを確認してください
   (既に電源が入っていた場合は、再度プリンターの電源を入れ直してください)

 (3)プリンター状態がオフラインになっている場合は、以下の手順で、プリンターを
    オンラインにしてください。

    1.プリンターとスキャナーを開きます。
      プリンターとスキャナーの開き方は、5.1(1)を参照してください。

    2.Windows 10, Server 2016/2019/2022 の場合
        ｢FIT FP-2200 Raster｣プリンターを選択し、[キューを開く]をクリックします。
        [プリンター]の［プリンターをオフラインで使用する］にチェックがされていた場合は、
       ［プリンターをオフラインで使用する］をクリックしてチェックを外してください。
      Windows 11, Server 2025 の場合
        ｢FIT FP-2200 Raster｣プリンターをクリックし、
        [その他のデバイスとプリンターの設定]をクリックします。
        その後、デバイスとプリンター画面から、「FIT FP-2200 Raster」を右クリックし、
        [印刷ジョブの表示]をクリックします。
        [プリンター]の［プリンターをオフラインで使用する］にチェックがされていた場合は、
       ［プリンターをオフラインで使用する］をクリックしてチェックを外してください。

----------------------
6.2 USBインタフェース
----------------------
環境によっては、USBポートが異なる場合があります。
下記の手順にしたがって、プリンタードライバの設定を変更して、テストページを印刷
して確認してください。

 (1) プリンターのプロパティ画面を開きます。
     プロパティの開き方は、5.1(1)(2)を参照してください。

 (2) ｢FIT FP-2200 Raster のプロパティ｣画面で、[ポート]タブをクリックして
     ください。

 (3) "USBXXX”がUSBのポートです。プリンターが未使用のUSBポートを選択して、
     [適用]をクリックしてください。

 (4)プリンターの電源を切ってください。

 (5)プリンターの電源を入れてください。

 (6) [全般]のタグをクリックして、［テストページの印刷］をクリックしてください。

 (7) テストページが印刷されます。



※商標について
-------------------------------------------------------------------------------
Microsoft , Windows , Windows Server , Windows Vista は、米国 Microsoft
Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

(C) 2019-2025 Fujitsu Isotec Limited.
