┌─────────────────────────────────────┐
│                                                                          │
│ ドットインパクトプリンター セットアップディスク                          │
│ ソフトウェア説明書                                                       │
│                                                                          │
└─────────────────────────────────────┘

  この説明書では、「ドットインパクトプリンター セットアップディスク」（以降
本ディスク）をご利用頂くための重要事項について説明します。

  本ディスクには、下記モデルに対応したプリンタードライバー、プリンターユーティ
リティー、LANカード(PR-LN4S)設定ツールとPDF形式の取扱説明書が収録されています。
  本ディスクに収められた各ソフトウェアの使用方法や注意事項については、取扱説明
書(ソフトウェア編)をお読みください。

  FIT fit7850Pro
  FIT fit7650Pro
  FIT fit7450Pro

  注1) 上記機種中、FIT fit7850Pro , FIT fit7650Pro , FIT fit7450Pro を FIT
       fit7X50Pro と略記する場合があります。


  プリンタードライバー、各種ソフトウェア、取扱説明書、その他の各種最新情報に
ついては、インターネットの弊社「製品情報ページ」から入手することができます。
  下記に示したURLを参照してください。
  富士通アイソテック製品情報ページ
  URL:  https://www.fujitsu.com/jp/group/fit/products/printers/downloads/


-----------------------------------------------------------------------------
目次

  この説明書には、次の項目があります。

  1. 本ディスクについて
    1.1  本ディスクの内容
    1.2  取扱説明書について
  2. 本ディスク内のソフトウェアについて
    2.1  ソフトウェアの動作環境について
    2.2  プリンタードライバー
      2.2.1  注意事項
      2.2.2  プリンタードライバーのバージョン
      2.2.3  プリンタードライバーのバージョンの確認方法
      2.2.4  インストール方法
      2.2.5  Citrix(R)ソフトウェア環境対応について
    2.3  プリンターユーティリティー
      2.3.1  注意事項
      2.3.2  fitステータスモニター
      2.3.3  fitリモートパネル
      2.3.4  インストール方法
    2.4  PR-LN4S設定ツール
      2.4.1  注意事項
      2.4.2  インストール方法
  3. その他の注意事項
  4. お問合わせ先について


-----------------------------------------------------------------------------

  尚、本説明書中、各製品を以下のように略記しています。

  ・Windows(R) 11 Enterprise,
    Windows(R) 11 Education,
    Windows(R) 11 Pro,
    Windows(R) 11 Home
    → Windows 11
  ・Windows(R) 10 Enterprise (64ビット版/32ビット版),
    Windows(R) 10 Education (64ビット版/32ビット版),
    Windows(R) 10 Pro (64ビット版/32ビット版),
    Windows(R) 10 Home (64ビット版/32ビット版)
    → Windows 10
  ・Windows(R) 8.1 Enterprise (64ビット版/32ビット版),
    Windows(R) 8.1 Pro (64ビット版/32ビット版),
    Windows(R) 8.1 (64ビット版/32ビット版)
    → Windows 8.1
  ・Windows(R) 7 Ultimate (64ビット版/32ビット版),
    Windows(R) 7 Enterprise (64ビット版/32ビット版),
    Windows(R) 7 Professional (64ビット版/32ビット版),
    Windows(R) 7 Home Premium (64ビット版/32ビット版),
    Windows(R) 7 Starter
    →  Windows 7
  ・Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Essentials
    → Windows Server 2022
  ・Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Essentials
    → Windows Server 2019
  ・Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Essentials
    → Windows Server 2016
  ・Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Essentials
    → Windows Server 2012 R2
  ・Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Essentials,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Foundation
    → Windows Server 2012
  ・Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2, Enterprise x64 Edition,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 R2, Standard x64 Edition
    →  Windows Server 2008 R2

  ・Citrix(R) XenApp(R) 6.5
    Citrix(R) XenDeskTop(R) 7.5
    Citrix(R) XenDeskTop(R) 5.6
    →  Citrix製品環境

  ・Adobe(R) Reader(R)
    →  Adobe Reader

    注1) 記載の無い Windows オペレーティングシステムには対応しておりません。
    注2) Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 は、with Update 製品を含みます。
    注3）Server Core環境やnano server 環境には対応しておりません。
    注4) 以下オペレーティングシステムは、64ビット版のみです。
         - Windows 11
         - Windows Server 2022
         - Windows Server 2019
         - Windows Server 2016
         - Windows Server 2012 R2
         - Windows Server 2012
    注5) Citrix製品環境は、上記製品のみを対象としています。
         記載の無いCitrix製品環境には、対応しておりません。
    注6) 64ビット版のハードウェアは、64ビット拡張機能を含むx86命令セットに
         基いた64ビットアーキテクチャーをサポートするパソコンとし、Intel(R)
         Itanium(R) プロセッサファミリーをサポートするパソコンでは動作しま
         せん。
    注7) 本プリンターのUSBインターフェイスは、USB2.0仕様です。
         本プリンターを接続するパソコンがUSB機器に対応していることを確認して
         ください。



1. 本ディスクについて

 1.1 本ディスクの内容

      本ディスクには、本プリンターをご使用になる場合に必要となる各種ソフトウェ
    アが収められています。
      本ディスクに収められている主なファイルは次のとおりです。

 \ ┬ README.TXT                         このファイルです。
   ├ AUTORUN.INF                        SETUP.EXEの自動実行ファイルです。
   ├ SETUP.EXE                          プリンタードライバーなどのセットアップ
   ｜                                    プログラムです。
   ├ FITSETUP.INI                       セットアッププログラムの補助ファイル
   ｜                                    です。
   ├ DRIVERS                            プリンタードライバー格納フォルダー
   │                                    です。
   │  ├ README.TXT                     プリンタードライバー共有設定補足情報
   │  │                                ファイルです。
   │  └ FIT7X50Pro                     fit7X50Proプリンタードライバー格納
   ｜      ｜                            フォルダーです。
   │      ├ WINDRV                     ・通常の Windows 環境用のプリンタード
   │      │                              ライバー格納フォルダーです。
   │      ├ VIRTUAL                    ・Citrix製品環境用のプリンタードライ
   │      │                              バー格納フォルダーです。
   │      └ README.TXT                 ・プリンタードライバーの補足情報ファ
   │                                      イルです。
   ├ UTILITY                            プリンターユーティリティー格納用フォル
   │  │                                ダーです。
   │  └ FIT7X50Pro                     fit7X50Proプリンターユーティリティー格
   │      │                            納フォルダーです。
   │      └ SETUP.EXE                  ・fit7X50Proプリンターユーティリティー
   │                                      のインストーラーです。
   ├ PR-LN4S                            LANカード(PR-LN4S)設定ツール格納用フォ
   │  │                                ルダーです。
   │  └ SETUP.EXE                      ・LANカード(PR-LN4S)設定ツールのインス
   │                                      トーラーです。
   ├ INSTALL                            セットアッププログラムの補助ファイル格
   ｜ │                                 納フォルダーです。
   ｜ ├ DPINST64.EXE                    ・fit7X50Proセットアッププログラムの補
   ｜ ｜                                   助ファイルです。
   ｜ └ DPINST32.EXE                    ・fit7X50Proセットアッププログラムの補
   ｜                                      助ファイルです。
   └ MANUAL                             PDF形式の取扱説明書が格納されている
       │                                フォルダーです。
       ├ FIT7850Pro_7650Pro
       │  ├ INDEX(PRINTER).PDF         ・FIT fit7850Pro/fit7650Proプリンター
       │  │                              の取扱説明書（プリンター編）です。
       │  └ INDEX(SOFTWARE).PDF        ・FIT fit7850Pro/fit7650Proプリンター
       │                                  の取扱説明書（ソフトウェア編）です。
       ├ FIT7450Pro
       │  ├ INDEX(PRINTER).PDF         ・FIT fit7450Proプリンターの取扱説明書
       │  │                              （プリンター編）です。
       │  └ INDEX(SOFTWARE).PDF        ・FIT fit7450Proプリンターの取扱説明書
       │                                  （ソフトウェア編）です。
       └ PR-LN4S
           └ PR-LN4S_SOFTWAREGUIDE.PDF  ・LANカード(PR-LN4S)のソフトウェアガイ
                                           ドです。


 1.2 取扱説明書について

      本ディスクには、PDF形式の取扱説明書が収録されています。
      取扱説明書は、本製品の設置・運用に必要な手順、および本プリンターの持つ
    機能について説明しています。
      本製品をお使いになる前や、目的に応じて参照してください。
      取扱説明書を参照するには、PDF形式のファイルを表示するソフトウェアが必要
    です。



2. 本ディスク内のソフトウェアについて

 2.1 ソフトウェアの動作環境について

     ・本ディスクには、Windows 環境で印刷を行うためのプリンタードライバー、およ
       びプリンターを使い易くするプリンターユーティリティー、LANカード(PR-
       LN4S)設定ツールと、取扱説明書が収録されています。

     ・本ディスクに収録されているソフトウェアは、本説明書中の製品略記に記載さ
       れているオペレーティングシステムで動作します。


 2.2 プリンタードライバー

     ・"DRIVERS" のフォルダー下に、最新版のプリンタードライバーを収録してい
       ます。

  2.2.1 注意事項

       ・本プリンタードライバーは、パソコンとプリンター間での双方向通信機能を
         利用して動作します。本プリンタードライバーをパラレルインターフェイス
         で動作させる時は、パソコンのBIOSのパラレルポート設定を必ず「Bidirec-
         tional(双方向)」にして使用してください。
         確認、設定の方法については、パソコンのマニュアルを参照してください。

  2.2.2 プリンタードライバーのバージョン

    +------------------------+----------------------------------+
    |                        | プリンタードライバーのバージョン |
    | OS                     +----------------------------------+
    |                        | fit7850Pro (sp)                  |
    |                        | fit7650Pro (sp)                  |
    |                        | fit7450Pro (sp)                  |
    +------------------------+----------------------------------+
    | Windows 11             | Ver 1.0.2.0                      |
    | Windows 10             |                                  |
    | Windows 8.1            |                                  |
    | Windows Server 2022    |                                  |
    | Windows Server 2019    |                                  |
    | Windows Server 2016    |                                  |
    | Windows Server 2012 R2 |                                  |
    | Windows Server 2012    |                                  |
    +-----------------------------------------------------------+

  2.2.3 プリンタードライバーのバージョンの確認方法

       ・ここでは、FIT fit7450Pro (sp)プリンタードライバーのバージョンを確認
         する手順で説明します。
         他のプリンターをお使いのときは、現在お使いの機種名（モデル）に変更して
         読んでください。

       > Windows 11 の場合
         1. [スタート]→[設定]→[Bluetoothとデバイス]→[プリンターとスキャナー]
            を選択します。
         2. [プリンターとスキャナー]が表示されたら、一覧にある「FIT fit7450Pro
            (sp)」をクリックします。
         3. 「印刷設定」をクリックします。
         4. 「FIT fit7450Pro (sp) 印刷設定」画面で右クリックし、「バージョン情
            報」を選択します。
         5. バージョン情報のウィンドウが開きますので、そのなかの「Version」と
            表示されている値が、プリンタードライバーのバージョンです。

       > Windows 10 の場合
         1. [スタート]→[Windows システムツール]→[コントロールパネル]を選択
            します。
            ※ Windows 10, Version 1703以前のとき
               [Windows ロゴ]キーと[X]キーを押し、画面左下に表示されるメニュー
               から、[コントロールパネル]を選択します。
         2. [コントロールパネル]が表示されたら、[ハードウェアとサウンド]部に
            ある、[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。
         3. 「プリンター」部にある「FIT fit7450Pro (sp)」を右クリックし、[プ
            リンターのプロパティ]を選択します。
         4. 「FIT fit7450Pro (sp)のプロパティ」の「デバイスの設定」タブを選
            択します。
         5. 一番上に表示されている「FIT fit7450Pro (sp)デバイスの設定」を右
            クリックし、「バージョン情報」を選択します。
         6. バージョン情報のウィンドウが開きますので、そのなかの「Version」と
            表示されている値が、プリンタードライバーのバージョンです。

       > Windows 8.1 の場合
         1. [Windows ロゴ]キーと[X]キーを押し、画面左下に表示されるメニュー
            から、[コントロールパネル]を選択します。
         2. [コントロールパネル]が表示されたら、[ハードウェアとサウンド]部に
            ある、[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。
         3. 「プリンター」部にある「FIT fit7450Pro (sp)」を右クリックし、[プ
            リンターのプロパティ]を選択します。
         4. 「FIT fit7450Pro (sp)のプロパティ」の「デバイスの設定」タブを選択
            します。
         5. 一番上に表示されている「FIT fit7450Pro (sp)デバイスの設定」を右
            クリックし、「バージョン情報」を選択します。
         6. バージョン情報のウィンドウが開きますので、そのなかの「Version」
            と表示されている値が、プリンタードライバーのバージョンです。

       > Windows Server 2019, 2022 の場合
         1. [スタート]→[Windows システムツール]→[コントロールパネル]を選択
            します。
         2. [コントロールパネル]が表示されたら、[ハードウェア]部にある、[デバ
            イスとプリンターの表示]をクリックします。
         3. 「プリンター」部にある「FIT fit7450Pro (sp)」を右クリックし、[プ
            リンターのプロパティ]を選択します。
         4. 「FIT fit7450Proの (sp)プロパティ」の「デバイスの設定」タブを選択
            します。
         5. 一番上に表示されている「FIT fit7450Pro(sp)デバイスの設定」を右ク
            リックし、「バージョン情報」を選択します。
         6. バージョン情報のウィンドウが開きますので、そのなかの「Version」と
            表示されている値が、プリンタドライバーのバージョンです。

       > Windows Server 2016 の場合
         1. [Windows ロゴ]キーと[X]キーを押し、画面左下に表示されるメニュー
            から、[コントロールパネル]を選択します。
         2. [コントロールパネル]が表示されたら、[ハードウェア]部にある、[デバ
            イスとプリンターの表示]をクリックします。
         3. 「プリンター」部にある「FIT fit7450Pro (sp)」を右クリックし、[プ
            リンターのプロパティ]を選択します。
         4. 「FIT fit7450Pro (sp)のプロパティ」の「デバイスの設定」タブを選択
            します。
         5. 一番上に表示されている「FIT fit7450Pro (sp)デバイスの設定」を右ク
            リックし、「バージョン情報」を選択します。
         6. バージョン情報のウィンドウが開きますので、そのなかの「Version」と
            表示されている値が、プリンタードライバーのバージョンです。

       > Windows Server 2012 R2 の場合
         1. [Windows ロゴ]キーと[X]キーを押し、画面左下に表示されるメニュー
            から、[コントロールパネル]を選択します。
         2. [コントロールパネル]が表示されたら、[ハードウェア]部にある、[デバ
            イスとプリンターの表示]をクリックします。
         3. 「プリンター」部にある「FIT fit7450Pro (sp)」を右クリックし、[プ
            リンターのプロパティ]を選択します。
         4. 「FIT fit7450Pro (sp)のプロパティ」の「デバイスの設定」タブを選択
            します。
         5. 一番上に表示されている「FIT fit7450Pro (sp)デバイスの設定」を右ク
            リックし、「バージョン情報」を選択します。
         6. バージョン情報のウィンドウが開きますので、そのなかの「Version」と
            表示されている値が、プリンタードライバーのバージョンです。

       > Windows Server 2012 の場合
         1. [Windows ロゴ]キーと[X]キーを押し、画面左下に表示されるメニュー
            から、[コントロールパネル]を選択します。
         2. [コントロールパネル]が表示されたら、[ハードウェア]部にある、[デバ
            イスとプリンターの表示]をクリックします。
         3. 「プリンター」部にある「FIT fit7450Pro (sp)」を右クリックし、[プ
            リンターのプロパティ]を選択します。
         4. 「FIT fit7450Pro (sp)のプロパティ」の「デバイスの設定」タブを選択
            します。
         5. 一番上に表示されている「FIT fit7450Pro (sp)デバイスの設定」を右ク
            リックし、「バージョン情報」を選択します。
         6. バージョン情報のウィンドウが開きますので、そのなかの「Version」と
            表示されている値が、プリンタードライバーのバージョンです。

  2.2.4 インストール方法

       ・プリンタードライバーのインストール方法は、取扱説明書（ソフトウェア編）
         または、プリンタードライバーフォルダー内のREADME.TXTをお読みください。

  2.2.5 Citrix(R)ソフトウェア環境対応について

       ・下記フォルダーに収められているプリンタードライバーを、Citrix(R)ソフト
         ウェアがインストールされているサーバーにインストールすることにより
         Citrix製品環境で本プリンターをご使用できます。
         ただし、以下に記載している内容は、弊社での動作確認環境（情報）であり
         動作保証環境（情報）ではありません。
       ・Citrix製品環境でお使いになるときは、クライアントとなるパソコンでのプ
         リンター設定（特にプリンタードライバーが定義している連帳用紙や、お客
         様が独自に作成されたカスタム用紙など）がセッションプリンターに反映さ
         れないなどの制限事項がありますので、動作検証を十分に行ってください。
       ・以下の環境で動作確認を行っています。
         - Windows Server 2008 R2 (SP1) + Citrix(R) XenApp(R) 6.5
            ├ Windows 10
            ├ Windows 8.1
            └ Windows 7
         - Windows Server 2012 R2 + Citrix(R) XenDeskTop(R) 7.5
            └ Windows 8.1
         - Windows Server 2008 R2 (SP1) + Citrix(R) XenDeskTop(R) 5.6
            └ Windows 7
         注1) Citrix製品環境では双方向機能は無効となります。
         注2) fitプリンターユーティリティーは、Citrix製品環境、またはVIRTUAL
              フォルダーに格納されているプリンタードライバーでは動作しません。
         注3) 上記以外の組み合わせ環境では動作確認を行っておりません。
         注4) サーバー環境との通信は"TCP/IP"のみで確認しています。


 2.3 プリンターユーティリティー

  2.3.1 注意事項

      ・fitプリンターユーティリティーは、デスクトップで動作します。
        fitプリンターユーティリティーをお使いになるときは、デスクトップ画面に
        切り替えてください。
      ・対応するプリンタードライバーがインストールされていないパソコンに、fit
        プリンターユーティリティーをインストールすることはできません。
        必ず対応するプリンタードライバーをインストールしてからfitプリンターユ
        ーティリティーをインストールしてください。
      ・既にプリンタードライバー、およびfitプリンターユーティリティーがインス
        トールされている時は、本ディスク内に収められている最新版のプリンター
        ドライバーおよびfitプリンターユーティリティーに更新してください。
        プリンタードライバーおよびfitプリンターユーティリティーの更新は、次の
        手順で行ってください。
        プリンタードライバーのインストール方法、削除方法は、取扱説明書（ソフト
        ウェア編）、またはプリンタードライバーのREADME.TXTをご覧下さい。
        1. fitプリンターユーティリティーを終了します。
        2. fitプリンターユーティリティーを削除します。
        3. パソコンを再起動します。
        4. プリンタードライバーを削除します。
        5. プリンタードライバーをインストールします。
        6. パソコンを再起動します。
        7. fitプリンターユーティリティーをインストールします。

  2.3.2 fitステータスモニター

        fitステータスモニターをインストールし起動すると、プリンターにエラーが
        発生したときにパソコンの画面にエラー情報、対処方法をポップアップ表示
        します。
        fitステータスモニターは、パラレル/USB/LAN（オプションPR-LN4S使用時）
        インターフェイスで動作します。

  2.3.3 fitリモートパネル

        fitリモートパネルを使用してプリンターの機能設定を行うことができます。
        fitリモートパネルは、パラレル/USB/LAN（オプションPR-LN4S使用時）インタ
        ーフェイスで動作します。

  2.3.4 インストール方法

      ・本ディスクをパソコンのCDまたはDVDドライブにセットします。
      ・セットアッププログラムが表示されますので、[プリンターユーティリティの
        インストール]をクリックします。
      ・インストールするプリンターユーティリティーを選択し、[インストール]を
        クリックします。
      ・画面の指示に従ってインストールを続けます。


 2.4 LANボード(PR-LN4S)設定ツール

  2.4.1 注意事項

       ・本プログラムでは、LANカード(PR-LN4S)設定ツールのインストーラーを実行
         します。インストールが完了したら、LANカード(PR-LN4S)設定ツールを実行
         します。
       ・LANカード(PR-LN4S)設定ツールの使い方は、LANカード(PR-LN4S)のソフト
         ウェアガイドを参照してください。

  2.4.2 インストール方法

      ・本ディスクをパソコンのCDまたはDVDドライブにセットします。
      ・セットアッププログラムが表示されますので、[PR-LN4S設定ツールのインス
        トール]をクリックします。
      ・画面の指示に従ってインストールを続けます。



3.その他の注意事項

  ・本ディスクをパソコンのCDまたはDVDドライブにセットした際、「このディスクに
    対して行う操作を選んでください。」などのメッセージの画面が表示されます。
    このメッセージをクリックして表示される画面で、「フォルダーを開いてファイル
    を表示」を選択すると、「エクスプローラー」が起動します。
    本ディスクの一番上の階層が表示されますので、「SETUP.EXE」をダブルクリック
    してください。
    ※「このディスクに対して行う操作を選んでください。」の画面はしばらくすると
      消えてしまいます。
      そのときは、「エクスプローラー」などを使用してCDまたはDVDドライブを開き
      一番上の階層にある「SETUP.EXE」をダブルクリックしてください。

  ・「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたときは、[はい] または
    [続行] をクリックしてください。

  ・現在お使いの Windows オペレーティングシステムを 他の Windows オペレーティ
    ングシステムにアップグレード、またはダウングレードするときは、プリンター
    ドライバーおよびfitプリンターユーティリティーを削除してからアップグレード
    やダウングレードしてください。
    アップグレードやダウングレードが終了したら、プリンタードライバーおよびfit
    プリンターユーティリティーを再度セットアップしてください。

  ・他社製プリンターLANアダプターや、パラレル→USB変換ケーブルで接続している
    ときは、fitプリンターユーティリティーを使用することはできません。

  ・fitリモートパネルを使用するパソコンに、Internet Explorer Ver.7.0以上がイン
    ストールされていないと、fitリモートパネルのポップアップヘルプが正しく表示
    されません。

  ・fitリモートパネルをLANインターフェイス（オプションのPR-LN4S使用時）で使用
    するときは、PR-LN4S設定ツールで作成したLPRポートでデフォルトのポート名
    （FSPr_xxx.xxx.xxx.xxx 注1）としてください。
    デフォルトのポート名以外に設定されている場合や、IPPポート、Windows Standard
    TCP/IPポート、Windows LPRポートでは動作しません。
    注1) xxx.xxx.xxx.xxx にはIPアドレスが入ります。

  ・Windows オペレーティングシステムによっては、プリンターエラー状態でパソコン
    を起動したときに、fitステータスモニターが発生しているエラーと異なるメッセ
    ージを表示する場合があります。
    [OK]または[印刷中止]クリックして、プリンターエラーを解除してください。

  ・プリンタードライバーの「かんたん印字位置合わせ」機能をお使いになる場合
    下記点にご留意ください。
      - .NET Frameworks4.5以上が必要です。
      - Citrix(R)製品環境には対応しておりません。



4. お問合わせ先について

    プリンターの故障／修理のご質問・ご相談、ご使用に関するご質問は、下記に
  ご連絡ください。

  受付窓口  富士通アイソテック株式会社  プリンター相談窓口

  ・故障、修理に関するお問い合わせ
      電話番号  ０１２０−１０６−７２２（フリーダイヤル）

  ・その他（保守サービス申込を含む）のお問い合わせ
      電話番号  ０２４−５７４−２２６３
                ０２４−５７４−２３８２（ＦＡＸ）

  ・受付時間
      ０９：００−１７：００（土曜/日曜/祝祭日/弊社指定休業日を除く）



-------------------------------------------------------------------------------
Microsoft , Windows , Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国及び
その他の国における登録商標または商標です。
その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。


                                       (C) 2017-2023 富士通アイソテック株式会社
