==============================================================================

  FIT プリンタードライバー共有手順書


                                      (C) 2017-2022 富士通アイソテック株式会社
==============================================================================

  本書には、FIT fitプリンターをサーバー上で共有し、クライアントから印刷するた
めに必要な手順を記載しています。


本説明書中、各製品を以下のように略記しています。

  ・Windows(R) 11 Enterprise,
    Windows(R) 11 Education,
    Windows(R) 11 Pro,
    Windows(R) 11 Home
    → Windows 11
  ・Windows(R) 10 Enterprise (64ビット版/32ビット版),
    Windows(R) 10 Education (64ビット版/32ビット版),
    Windows(R) 10 Pro (64ビット版/32ビット版),
    Windows(R) 10 Home (64ビット版/32ビット版)
    → Windows 10
  ・Windows(R) 8.1 Enterprise (64ビット版/32ビット版),
    Windows(R) 8.1 Pro (64ビット版/32ビット版),
    Windows(R) 8.1 (64ビット版/32ビット版)
    → Windows 8.1
  ・Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Datacenter,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Standard,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2022 Essentials
    → Windows Server 2022
  ・Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Datacenter,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Standard,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2019 Essentials
    → Windows Server 2019
  ・Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Datacenter,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Standard,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2016 Essentials
    → Windows Server 2016
  ・Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Datacenter,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Standard,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 R2 Essentials
    → Windows Server 2012 R2
  ・Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Datacenter,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Standard,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Essentials,
    Microsoft(R) Windows Server(R) 2012 Foundation
    → Windows Server 2012

    注1) 記載の無い Windows オペレーティングシステムには対応しておりません。
    注2) Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 は、with Update 製品を含みます。
    注3）Server Core環境やnano server 環境には対応しておりません。
    注4) 以下オペレーティングシステムは、64ビット版のみです。
         - Windows 11
         - Windows Server 2022
         - Windows Server 2019
         - Windows Server 2016
         - Windows Server 2012 R2
         - Windows Server 2012
    注5) 64ビット版のハードウェアは、64ビット拡張機能を含むx86命令セットに
         基いた64ビットアーキテクチャーをサポートするパソコンとし、Intel(R)
         Itanium(R) プロセッサファミリーをサポートするパソコンでは動作しま
         せん。
    注6) 本プリンターのUSBインターフェイスは、USB2.0仕様です。
         本プリンターを接続するパソコンがUSB機器に対応していることを確認して
         ください。
    注7) 日本語版以外の、上記 Windows オペレーティングシステムでは動作しま
         せん。


本プリンタードライバーは、以下のオペレーティングシステム上で動作するプリンター
ドライバーです。

  Windows 11
  Windows 10
  Windows 8.1
  Windows Server 2022
  Windows Server 2019
  Windows Server 2016
  Windows Server 2012 R2
  Windows Server 2012


本プリンタードライバーは、下記モデルに対応しています。


  製品名：FIT fit7850Pro (プリンタードライバー名：FIT fit 7850Pro (sp) )
  製品名：FIT fit7650Pro (プリンタードライバー名：FIT fit 7650Pro (sp) )
  製品名：FIT fit7450Pro (プリンタードライバー名：FIT fit 7450Pro (sp) )

  注1) 上記機種中、"FIT fit7850Pro" , "FIT fit7650Pro" , "FIT fit7450Pro"を
       "FIT fit7X50Pro" と略記する場合があります。



目次

1. プリンタードライバーの動作環境
2. サーバー側のプリンター共有設定
  2.1   セットアップの前に
  2.2   Windows 11 のとき
  2.3   Windows 10 , Windows Server 2022 , Windows Server 2019 ,
        Windows Server 2016 のとき
  2.4   Windows Server 2012 R2 , Windows Server 2012 のとき
  2.5   Windows 8.1 のとき
  2.6   共有プリンターの追加ドライバー(代替インストール)
3. クライアント側のネットワーク接続設定
  3.1   セットアップの前に
  3.2   Windows 11 のとき
  3.3   Windows 10 , Windows Server 2022 , Windows Server 2019 ,
        Windows Server 2016 のとき
  3.4   Windows Server 2012 R2 , Windows Server 2012 のとき
  3.5   Windows 8.1 のとき

 ★重要: ご注意★
 ・本プリンタードライバーを、他のプリンター(FIT fit7X5Pro0シリーズ以外や
   他社プリンター)との組み合わせでは使用しないでください。
   また、FIT fit7X50Proシリーズのプリンターを、他のプリンタードライバー
   との組み合わせでは使用しないでください。
 ・Windows から印刷する場合、プリンターの機能設定は工場出荷時の値に戻して
   ください。
   他の値を使用していると、思いどおりの印字結果を得られないときがあります。
 ・プリンターの共有印刷を行うためには、サーバー、クライアント両方の設定が
   必要です。
 ・弊社ホームページよりダウンロードした、プリンタードライバーをお使いになる
   ときは、指定するフォルダー名を変更してください。
   FIT fit7X50Proシリーズ
    └ [(本ドライバーデータのあるフォルダー名)\DRIVERS\fit7X50Pro\WINDRV]
 ・Citrix(R)製品環境、リモートデスクトップサービスをお使いのときは、指定
   するフォルダー名を変更してください。
   FIT fit7X50Proシリーズのとき
    └ [(本ドライバーデータのあるフォルダー名)\DRIVERS\fit7X50Pro\VIRTUAL]



1. プリンタードライバーの動作環境

  ・ハードウェア
    日本語版の、下記 Windows オペレーティングシステムが動作するパソコン

  ・対象オペレーティングシステム
    Windows 11
    Windows 10
    Windows 8.1
    Windows Server 2022
    Windows Server 2019
    Windows Server 2016
    Windows Server 2012 R2
    Windows Server 2012



2. サーバー側のプリンター共有設定

----------------------
2.1 セットアップの前に
----------------------
・下記セットアップ方法内の[スタート]とは、Windows ロゴがついたボタンを表し
  ます。
  ※[スタート]ボタンは、デスクトップの左下や下中央にあります。

・本書では、マウス操作による手順を記載しています。
  タッチ操作のときは、「クリック」を「タップ」などと読み替えてください。

・プリンター共有設定を行うときは、必ずAdministrator権限をもったアカウントで
  ログオンしてください。

・プリンタードライバーがインストールされていない場合はインストールしてくだ
  さい。
  インストール方法は、取扱説明書(ソフトウェア編)、または[DRIVERS\fit7X50Pro]
  フォルダーのREADME.TXTファイルを参照してください。

・異なる版数のプリンタードライバーがセットアップされている場合は、削除してか
  らセットアップしてください。削除方法は、取扱説明書(ソフトウェア編)、または
  [DRIVERS\fit7X50Pro]フォルダーのREADME.TXTファイルを参照してください。

・セットアップ中、[ユーザーアカウント制御]ウィンドウが表示されたときは、[はい]
  または[続行]を選択してください。

・ご使用の Windows オペレーティングシステムのEditionやバージョンによっては
  表示内容や共有設定方法が異なる場合があります。
  そのときは、ご使用の Windows オペレーティングシステムのヘルプや表示内容に
  従って共有設定を行ってください。

・32ビット版 Windows オペレーティングシステムをお使いのときも、本手順で設定
  してください。

・共有時のプリンター名は全角7文字、半角13文字以下とすることを推奨します。
  上記文字数以上としたときに、クライアントからプリンターのネットワークパスを
  参照できない場合があります。

・プリンター共有を行うときは、プリンタードライバーのポート設定で、「双方向
  サポートを有効にする」のチェックを外してご使用ください。
  本設定を行わないと正常に動作しないときがあります。

・サーバー側にビット数の異なるプリンタードライバーをインストールするときは
  「2.6 共有プリンターの追加ドライバー（代替インストール）」を参照してくだ
  さい。

・セットアップディスクをパソコンのCDまたはDVDドライブにセットした際、「ディス
  クに対して行う操作を選んでください。」などのメッセージ画面が表示されます。
  このメッセージをクリックして表示される画面で、「フォルダーを開いてファイル
  を表示」を選択すると、「エクスプローラー」が起動します。
  セットアップディスクの一番上の階層が表示されますので、「SETUP.EXE」をダブ
  ルクリックしてください。
  ※この画面はしばらくすると消えてしまいます。
    そのときは、「エクスプローラー」などを使用してCDまたはDVDドライブを開き
    一番上の階層にある「SETUP.EXE」をダブルクリックしてください。


---------------------
2.2 Windows 11 のとき
---------------------
ここでは、上記オペレーティングシステムが起動しており、且つ、プリンタードライ
バーがインストールされた状態から、プリンター共有を行う手順を説明します。

 (1) Administratorsグループのユーザーとしてログオンします。

 (2) [スタート]→[設定]→[Bluetoothとデバイス]→[プリンターとスキャナー]を選択
     します。

 (3) インストールされているプリンターが一覧表示されますので、共有設定を行う
     プリンターをクリックし、[プリンターのプロパティ]をクリックします。

 (4) 選択したプリンターのプロパティが表示されますので、[共有]タブを選択します。

 (5) [共有オプションの変更]をクリックします。
     ※ ネットワークグループが[ワークグループ]の場合、本ボタンは表示され
        ません。手順(7)に進みます。

 (6) [このプリンターを共有する]をチェックし、共有時のプリンター名を設定します。
     ** 必要に応じ、[クライアントコンピューターで印刷ジョブのレンダリングを
        する]や、[ディレクトリに表示する]にチェックを付けます。

 (7) [OK]をクリックするとプリンターの共有設定は完了です。


-----------------------------------------------------------------
2.3 Windows 10 , Windows Server 2016 , Windows Server 2019 ,
    Windows Server 2022 のとき
-----------------------------------------------------------------
ここでは、上記オペレーティングシステムが起動しており、且つ、プリンタードライ
バーがインストールされた状態から、プリンター共有を行う手順を説明します。

 (1) Administratorsグループのユーザーとしてログオンします。

 (2) [スタート]→[Windows システムツール]→[コントロールパネル]を選択します。
     ※ Windows Server 2016 のとき
        [Windows ロゴ]キーと[X]キーを押し、画面左下に表示されるメニューから
        [コントロールパネル]を選択します。

 (3) [ハードウェアとサウンド]部にある、[デバイスとプリンターの表示]をクリック
     します。
     ※ Windows Server 2016 , Windows Server 2019 , Windows Server 2022 の
        ときは、[ハードウェア]部にある、[デバイスとプリンターの表示]をクリック
        します。

 (4) [プリンター]部に表示されている、共有設定を行うプリンターをマウスの
     右ボタンでクリックし、[プリンターのプロパティ]を選択します。

 (5) 選択したプリンターのプロパティが表示されますので、[共有]タブを選択します。

 (6) [共有オプションの変更]をクリックします。
     ※ ネットワークグループが[ワークグループ]の場合、本ボタンは表示され
        ません。手順(7)に進みます。

 (7) [このプリンターを共有する]をチェックし、共有時のプリンター名を設定します。
     ** 必要に応じ、[クライアントコンピューターで印刷ジョブのレンダリングを
        する]や、[ディレクトリに表示する]にチェックを付けます。

 (8) [OK]をクリックするとプリンターの共有設定は完了です。

 注: プリントサーバー側にビット数の異なるプリンタードライバーをインストール
     するときは、「2.6 共有プリンターの追加ドライバー（代替インストール）」を
     参照してください。


-------------------------------------------------------
2.4 Windows Server 2012 R2 , Windows Server 2012 のとき
-------------------------------------------------------
ここでは、上記オペレーティングシステムが起動しており、且つ、プリンタードライ
バーがインストールされた状態から、プリンター共有を行う手順を説明します。

 (1) Administratorsグループのユーザーとしてログオンします。

 (2) [Windows]キーを押しながら、[X]キーを押し、画面左下に表示されるメニューから
     [コントロールパネル]を選択します。

 (3) [コントロールパネル]が表示されたら、[ハードウェア]部にある、[デバイスとプ
     リンターの表示]をクリックします。

 (4) [プリンター]部に表示されている、共有設定を行うプリンターをマウスの右ボタン
     でクリックし、[プリンターのプロパティ]を選択します。

 (5) 選択したプリンターのプロパティが表示されますので、[共有]タブを選択します。

 (6) [共有オプションの変更]をクリックします。

 (7) [このプリンターを共有する]をチェックし、共有時のプリンター名を設定します。
     ※ 必要に応じ、[クライアントコンピューターで印刷ジョブのレンダリングを
        する]や、[ディレクトリに表示する]をチェックします。

 (8) [OK]をクリックするとプリンターの共有設定は完了です。

 注: プリントサーバー側にビット数の異なるプリンタードライバーをインストール
     するときは、「2.6 共有プリンターの追加ドライバー（代替インストール）」を
     参照してください。


----------------------
2.5 Windows 8.1 のとき
----------------------
ここでは、上記オペレーティングシステムが起動しており、且つ、プリンタードライ
バーがインストールされた状態から、プリンター共有を行う手順を説明します。

 (1) Administratorsグループのユーザーとしてログオンします。

 (2) [Windows]キーを押しながら、[X]キーを押し、画面左下に表示されるメニューから
     [コントロールパネル]を選択します。

 (3) [コントロールパネル]が表示されたら、[ハードウェアとサウンド]部にある、[デ
     バイスとプリンターの表示]をクリックします。

 (4) [プリンター]部に表示されている、共有設定を行うプリンターをマウスの右ボタン
     でクリックし、[プリンターのプロパティ]を選択します。

 (5) 選択したプリンターのプロパティが表示されますので、[共有]タブを選択します。

 (6) [共有オプションの変更]をクリックします。

 (7) [このプリンターを共有する]をチェックし、共有時のプリンター名を設定します。
     ※ 必要に応じ、[クライアントコンピューターで印刷ジョブのレンダリングを
        する]や、[ディレクトリに表示する]をチェックします。

 (8) [OK]をクリックするとプリンターの共有設定は完了です。

 注: プリントサーバー側にビット数の異なるプリンタードライバーをインストール
     するときは、「2.6 共有プリンターの追加ドライバー（代替インストール）」を
     参照してください。


------------------------------------------------------
2.6 共有プリンターの追加ドライバー（代替インストール）
------------------------------------------------------
ここでは、サーバー側にビット数の異なるプリンタードライバーのインストール手順を
Windows Server 2019 , Windows Server 2022 でFIT fit7450Pro (sp)プリンタードラ
イバーの代替インストールを例に説明します。
その他の Windows オペレーティングシステムやその他のプリンターをお使いのときは
現在お使いの Windows オペレーティングシステムとプリンターに読み替えてください。

 (1) Administratorsグループのユーザーとしてログオンします。

 (2) [スタート]→[Windows システムツール]→[コントロールパネル]を選択します。

 (3) [ハードウェア]部にある、[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。

 (4) [プリンター]部に表示されている、FIT fit7450Pro (sp)プリンターアイコンを
     マウスの右ボタンでクリックし、[プリンターのプロパティ]を選択します。

 (5) 選択したプリンターのプロパティが表示されますので、[共有]タブを選択します。

 (6) [共有オプションの変更]をクリックして、[追加ドライバー]をクリックします。

 (7) x86 にチェックを付けて、[OK]をクリックします。
     ※ プリントサーバーが32ビット版のときは、x64 にチェックを付けます。
     ※ Itanium には対応しておりません。

 (8) 「プリンタードライバー(x86プロセッサ)のインストール」画面が表示されます
     ので、[参照]をクリックします。
     ※ インストールするプリンタードライバーのフォルダーが判っているときは
        「コピー元」にプリンタードライバーのパスを入力する方法でも構いません。

 (9) プリンタードライバーフォルダーのINFファイルを選択し、[開く]をクリックし
     ます。

(10) 「プリンタードライバー(x86プロセッサ)のインストール」画面に戻りますので
     [OK]をクリックします。

(11) [Windowsセキュリティ]ダイアログに、「このデバイスドライバーをインストール
     しますか？」と表示されたら、[インストール]をクリックします。

(12) 「FIT fit7450Pro (sp)のプロパティ」画面に戻りますので、[閉じる]をクリック
     します。
     これで、ビット数の異なるプリンタードライバーのインストールは終了です。



3. クライアント側のネットワーク接続設定

----------------------
3.1 セットアップの前に
----------------------
・下記セットアップ方法内の[スタート]とは、Windows ロゴがついたボタンを表し
  ます。
  ※[スタート]ボタンは、デスクトップの左下や下中央にあります。

・本書では、マウス操作による手順を記載しています。
  タッチ操作のときは、「クリック」を「タップ」などと読み替えてください。

・ネットワーク接続設定を行うときは、必ずAdministrator権限をもったアカウントで
  ログオンしてください。

・プリンターがパソコンに直接接続されている場合や、共有を行わないときのインス
  トール方法は、取扱説明書(ソフトウェア編)、または[DRIVERS\fit7x50Pro]フォル
  ダーのREADME.TXTファイルを参照してください。

・異なる版数のプリンタードライバーがセットアップされている場合は、削除してから
  セットアップしてください。
  削除方法は、取扱説明書(ソフトウェア編)、または[DRIVERS\fit7x50Pro]フォルダー
  のREADME.TXTファイルを参照してください。

・プリンターをネットワーク共有する場合、Windowsファイアウォールによりネット
  ワーク共有のプリンターを使用できない場合があります。
  そのときは下記の手順で Windowsファイアウォールの例外設定を変更してください。
  > Windows 11
    1. Administratorsグループのユーザーとしてログオンします。
    2. [スタート]→[設定]→[ネットワークとインターネット]→[ネットワークの詳細
       設定]を選択します。
    3. [Windows ファイアウォール]をクリックします。
    4. [ファイアウォールによるアプリケーションの許可]をクリックします。
    5. [設定の変更]ボタンをクリックし、[ネットワーク検索]、および[ファイルと
       プリンターの共有]にチェックを付け、[OK]をクリックします。
  > Windows 10
  > Windows Server 2022
  > Windows Server 2019
  > Windows Server 2016
    1. Administratorsグループのユーザーとしてログオンします。
    2. [スタート]→[Windows システムツール]→[コントロールパネル]を選択し
       ます。
       ※ Windows Server 2016 のとき
          [Windows ロゴ]キーと[X]キーを押し、画面左下に表示されるメニューから
          [コントロールパネル]を選択します。
    3. [システムとセキュリティ]→[Windows ファイアウォール]をクリックします。
    4. 「Windows ファイアウォール」画面左上にある、[Windows ファイアウォール
       を介したアプリまたは機能を許可]をクリックします。
    5. [設定の変更]ボタンをクリックし、[ネットワーク検索]、および[ファイルと
       プリンターの共有]にチェックを付け、[OK]をクリックします。
  > Windows 8.1
  > Windows Server 2012 R2
  > Windows Server 2012
    1. Administratorsグループのユーザーとしてログオンします。
    2. [Windows]キーを押しながら、[X]キーを押し、画面左下に表示されるメニュー
       から、[コントロールパネル]を選択します。
    3. [コントロールパネル]が表示されたら、[システムとセキュリティ]→[Windows
       ファイアウォール]をクリックします。
    4. 「Windowsファイアウォール」画面左上にある、[Windowsファイアウォールを
       介したアプリまたは機能を許可]をクリックします。
    5. [設定の変更]ボタンをクリックし、[ネットワーク検索]、および[ファイルと
       プリンターの共有]にチェックを付け、[OK]をクリックします。

・セットアップ中、[ユーザーアカウント制御]ウィンドウが表示されたときは、[はい]
  または[続行]を選択してください。

・ご使用の Windows オペレーティングシステムのEditionやバージョンによっては
  表示内容や共有設定方法が異なる場合があります。
  そのときは、ご使用の Windows オペレーティングシステムのヘルプや表示内容に
  従って共有設定を行ってください。

・32ビット版 Windows オペレーティングシステムをお使いのときも、本手順で設定
  してください。

・プリンター共有を行うときは、プリンタードライバーのポート設定で、「双方向サ
  ポートを有効にする」のチェックを外してご使用ください。
  本設定を行わないと正常に動作しないときがあります。

・お客様の環境によっては、下記手順で共有プリンターに接続できない場合があり
  ます。その場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。

・Windows 8.1、および Windows Server 2012 より前のWindows オペレーティング
  システムの共有プリンターへのネットワーク接続はサポートしていません。


---------------------
3.2 Windows 11 のとき
---------------------
ここでは、上記オペレーティングシステムが起動された状態から、共有プリンターに
ネットワーク接続する場合の手順を説明します。

 (1) Administratorsグループのユーザーとしてログオンします。

 (2) [スタート]→[設定]→[Bluetoothとデバイス]→[プリンターとスキャナー]を
     選択します。

 (3) [デバイスの追加]をクリックします。

 (4) 「プリンターが一覧にない場合」部の[手動で追加]をクリックします。

 (5) 「その他のオプションでプリンターを検索」画面が表示されますので、[共有プリ
     ンターを名前で選択する]を選択し、[参照]ボタンをクリックします。
     ※ 「ネットワーク検索とファイル共有が無効になっています。ネットワーク
        コンピューターとデバイスは表示されません。変更するにはクリックして
        ください。」と表示された場合は、ハイライト部をクリックし、[ネットワ
        ーク検索とファイル共有の有効化]を選択してください。

 (6) パソコンの一覧が表示されますので、プリンターが共有されているパソコンの
     アイコンをダブルクリックし、プリンターを表示します。
     接続可能なプリンターが表示されますので、プリンターアイコンをクリックして
     [選択]ボタンをクリックします。

 (7) 「その他のオプションでプリンターを検索」画面に戻りますので、[次へ]ボタンを
     クリックします。

 (8) プリンターが接続されているパソコンについて
     ・サーバーに同じビット数のプリンタードライバーがインストールされているとき
       → 「このプリンターを信頼しますか？」と共有プリンターへの接続確認画面が
          表示されますので、[ドライバーのインストール]ボタンをクリックします。
     ・動作している Windows オペレーティングシステムのビット数が同じとき
       → 「このプリンターを信頼しますか？」と共有プリンターへの接続確認画面が
          表示されますので、[ドライバーのインストール]ボタンをクリックします。
     ・動作している Windows オペレーティングシステムのビット数が異なるとき
       → プリンタードライバーが見つからないことを示すメッセージが表示され
          ます。
          [OK]ボタンをクリックし、画面の指示に従ってクライアントにプリンター
          ドライバーをインストールします。
     ※ プリンタードライバーのコピー途中で[ユーザーアカウント制御]ダイアログが
        表示されたときは、[はい]をクリックします。
     ※ プリンタードライバーのインストール途中で、「このデバイスドライバーを
        インストールしますか？」と表示されたら、[インストール]をクリックし
        ます。
     ※ 「プリンタードライバーのINFファイルが必要です」と表示されますので
        セットアップディスクをCDまたはDVDドライブにセットしパス名を入力し
        ます。
        - 通常のプリンタードライバーをお使いのときは、本ドライバーデータのある
          [(本ドライバーデータのあるフォルダー名)\DRIVERS\fit7X50Pro\WINDRV]と
          入力します。
        - Citrix(R)製品環境、リモートデスクトップサービスをお使いのときは
          [(本ドライバーデータのあるフォルダー名)\DRIVERS\fit7X50Pro\VIRTUAL]
          と入力します。

 (9) 接続が完了した旨のメッセージが表示されますので、[次へ]ボタンをクリックし
     ます。

(10) プリンターの追加が完了した旨のメッセージが表示されますので、[完了]ボタンを
     クリックします。
     ※ 他のプリンタードライバーがインストールされているときは、「通常使うプリ
        ンターの設定」が表示されます。必要に応じ、チェックを付けます。
     ※ [テストページの印刷]ボタンが表示されますので、必要に応じてクリックし
        接続および正しく印刷できることを確認します。


-----------------------------------------------------------------
3.3 Windows 10 , Windows Server 2022 , Windows Server 2019 ,
    Windows Server 2016 のとき
-----------------------------------------------------------------
ここでは、上記オペレーティングシステムが起動された状態から、共有プリンターに
ネットワーク接続する場合の手順を説明します。

 (1) Administratorsグループのユーザーとしてログオンします。

 (2) [スタート]→[Windows システムツール]→[コントロールパネル]を選択します。
     ※ Windows Server 2016 のとき
        [Windows ロゴ]キーと[X]キーを押し、画面左下に表示されるメニューから
        [コントロールパネル]を選択します。

 (3) [ハードウェアとサウンド]部にある、[デバイスとプリンターの表示]をクリック
     します。
     ※ Windows Server 2022 , Windows Server 2019 では、
        [ハードウェア]部にある[デバイスとプリンターの表示]をクリックします。

 (4) [デバイスとプリンター]の、[プリンターの追加]をクリックします。

 (5) [プリンターが一覧にない場合]をクリックします。

 (6) [管理者としてローカルプリンターまたはネットワークプリンターを追加する]を
     クリックします。
     ※再度、[プリンターを選択します]の画面が表示されたときは、[探しているプリ
       ンターはこの一覧にはありません]をクリックしてください。

 (7) 「その他のオプションでプリンターを検索」画面が表示されますので、[共有プリ
     ンターを名前で選択する]を選択し、[参照]ボタンをクリックします。
     ※ 「ネットワーク検索とファイル共有が無効になっています。ネットワーク
        コンピューターとデバイスは表示されません。変更するにはクリックして
        ください。」と表示された場合は、ハイライト部をクリックし、[ネットワ
        ーク検索とファイル共有の有効化]を選択してください。

 (8) パソコンの一覧が表示されますので、プリンターが共有されているパソコンのア
     イコンをダブルクリックし、プリンターを表示します。
     接続可能なプリンターが表示されますので、プリンターアイコンをクリックして
     [選択]ボタンをクリックします。

 (9) 「その他のオプションでプリンターを検索」画面に戻りますので、[次へ]ボタンを
     クリックします。

(10) プリンターが接続されているパソコンについて
     ・サーバーに同じビット数のプリンタードライバーがインストールされているとき
       → 「このプリンターを信頼しますか？」と共有プリンターへの接続確認画面が
          表示されますので、[ドライバーのインストール]ボタンをクリックします。
     ・動作している Windows オペレーティングシステムのビット数が同じとき
       → 「このプリンターを信頼しますか？」と共有プリンターへの接続確認画面が
          表示されますので、[ドライバーのインストール]ボタンをクリックします。
     ・動作している Windows オペレーティングシステムのビット数が異なるとき
       → プリンタードライバーが見つからないことを示すメッセージが表示され
          ます。
          [OK]ボタンをクリックし、画面の指示に従ってクライアントにプリンター
          ドライバーをインストールします。
     ※ プリンタードライバーのコピー途中で[ユーザーアカウント制御]ダイアログが
        表示されたときは、[はい]をクリックします。
     ※ プリンタードライバーのインストール途中で、「このデバイスドライバーを
        インストールしますか？」と表示されたら、[インストール]をクリックし
        ます。
     ※ 「プリンタードライバーのINFファイルが必要です」と表示されますので
        セットアップディスクをCDまたはDVDドライブにセットしパス名を入力し
        ます。
        - 通常のプリンタードライバーをお使いのときは、本ドライバーデータのある
          [(本ドライバーデータのあるフォルダー名)\DRIVERS\fit7X50Pro\WINDRV]と
          入力します。
        - Citrix(R)製品環境、リモートデスクトップサービスをお使いのときは
          [(本ドライバーデータのあるフォルダー名)\DRIVERS\fit7X50Pro\VIRTUAL]
          と入力します。

(11) 接続が完了した旨のメッセージが表示されますので、[次へ]ボタンをクリックし
     ます。

(12) プリンターの追加が完了した旨のメッセージが表示されますので、[完了]ボタンを
     クリックします。
     ※ 他のプリンタードライバーがインストールされているときは、「通常使うプリ
        ンターの設定」が表示されます。必要に応じ、チェックを付けます。
     ※ [テストページの印刷]ボタンが表示されますので、必要に応じてクリックし
        接続および正しく印刷できることを確認します。


-------------------------------------------------------
3.4 Windows Server 2012 R2 , Windows Server 2012 のとき
-------------------------------------------------------
ここでは、上記オペレーティングシステムが起動された状態から、共有プリンターに
ネットワーク接続する場合の手順を説明します。

 (1) Administratorsグループのユーザーとしてログオンします。

 (2) [Windows]キーを押しながら、[X]キーを押し、画面左下に表示されるメニューから
     [コントロールパネル]を選択します。

 (3) [コントロールパネル]が表示されたら、[ハードウェア]部にある、[デバイスとプ
     リンターの表示]をクリックします。

 (4) [デバイスとプリンター]の、[プリンターの追加]をクリックします。

 (5) [探しているプリンターはこの一覧にはありません]をクリックします。

 (6) [管理者としてローカルプリンターまたはネットワークプリンターを追加する]を
     クリックします。

 (7) 再度、[プリンターを選択します]の画面が表示されますので、[探しているプリ
     ンターはこの一覧にはありません]をクリックします。

 (8) 「その他のオプションでプリンターを検索」画面が表示されますので、[共有プリ
     ンターを名前で選択する]を選択し、[参照]ボタンをクリックします。
     ※ 「ネットワーク検索とファイル共有が無効です。いくつかのネットワークコン
        ピューターとデバイスは表示されない可能性があります。変更するにはクリッ
        クしてください。」と表示されたときは、ハイライト部をクリックし、[ネット
        ワーク検索とファイル共有の有効化]を選択します。

 (9) パソコンの一覧が表示されますので、プリンターが共有されているパソコンのア
     イコンをダブルクリックし、プリンターを表示します。
     接続可能なプリンターが表示されますので、プリンターアイコンをクリックして
     [選択]ボタンをクリックします。

(10) 「その他のオプションでプリンターを検索」画面に戻りますので、[次へ]ボタンを
     クリックします。

(11) プリンターが接続されているパソコンについて
     ・サーバーに同じビット数のプリンタードライバーがインストールされているとき
       → 「このプリンターを信頼しますか？」と共有プリンターへの接続確認画面が
          表示されますので、[ドライバーのインストール]ボタンをクリックします。
     ・動作している Windows オペレーティングシステムのビット数が同じとき
       → 「このプリンターを信頼しますか？」と共有プリンターへの接続確認画面が
          表示されますので、[ドライバーのインストール]ボタンをクリックします。
     ・動作している Windows オペレーティングシステムのビット数が異なるとき
       → プリンタードライバーが見つからないことを示すメッセージが表示され
          ます。
          [OK]ボタンをクリックし、画面の指示に従ってクライアントにプリンター
          ドライバーをインストールします。
     ※ プリンタードライバーのコピー途中で[ユーザーアカウント制御]ダイアログが
        表示されたときは、[はい]をクリックします。
     ※ プリンタードライバーのインストール途中で、「このデバイスドライバーを
        インストールしますか？」と表示されたら、[インストール]をクリックし
        ます。
     ※ 「プリンタードライバーのINFファイルが必要です」と表示されますので
        セットアップディスクをCDまたはDVDドライブにセットしパス名を入力し
        ます。
        - 通常のプリンタードライバーをお使いのときは、本ドライバーデータのある
          [(本ドライバーデータのあるフォルダー名)\DRIVERS\fit7X50Pro\WINDRV]と
          入力します。
        - Citrix(R)製品環境、リモートデスクトップサービスをお使いのときは
          [(本ドライバーデータのあるフォルダー名)\DRIVERS\fit7X50Pro\VIRTUAL]
          と入力します。

(12) 接続が完了した旨のメッセージが表示されますので、[次へ]ボタンをクリック
     します。

(13) プリンターの追加が完了した旨のメッセージが表示されますので、[完了]ボタンを
     クリックします。
     ※ 他のプリンタードライバーがインストールされているときは、「通常使うプリ
        ンターの設定」が表示されます。必要に応じ、チェックを付けます。
     ※ [テストページの印刷]ボタンが表示されますので、必要に応じてクリックし
        接続および正しく印刷できることを確認します。


----------------------
3.5 Windows 8.1 のとき
----------------------
ここでは、上記オペレーティングシステムが起動された状態から、共有プリンターに
ネットワーク接続する場合の手順を説明します。

 (1) Administratorsグループのユーザーとしてログオンします。

 (2) [Windows]キーを押しながら、[X]キーを押し、画面左下に表示されるメニューから
     [コントロールパネル]を選択します。

 (3) [コントロールパネル]が表示されたら、[ハードウェアとサウンド]部にある、[デ
     バイスとプリンターの表示]をクリックします。

 (4) [デバイスとプリンター]の、[プリンターの追加]をクリックします。

 (5) [探しているプリンターはこの一覧にはありません]をクリックします。

 (6) 「その他のオプションでプリンターを検索」画面が表示されますので、[共有プリ
     ンターを名前で選択する]を選択し、[参照]ボタンをクリックします。
     ※ 「ネットワーク検索とファイル共有が無効です。いくつかのネットワークコン
        ピューターとデバイスは表示されない可能性があります。変更するにはクリッ
        クしてください。」と表示されたときは、ハイライト部をクリックし、[ネット
        ワーク検索とファイル共有の有効化]を選択します。

 (7) パソコンの一覧が表示されますので、プリンターが共有されているパソコンのア
     イコンをダブルクリックし、プリンターを表示します。
     接続可能なプリンターが表示されますので、プリンターアイコンをクリックして
     [選択]ボタンをクリックします。

 (8) 「その他のオプションでプリンターを検索」画面に戻りますので、[次へ]ボタンを
     クリックします。

 (9) プリンターが接続されているパソコンについて
     ・サーバーに同じビット数のプリンタードライバーがインストールされているとき
       → 「このプリンターを信頼しますか？」と共有プリンターへの接続確認画面が
          表示されますので、[ドライバーのインストール]ボタンをクリックします。
     ・動作している Windows オペレーティングシステムのビット数が同じとき
       → 「このプリンターを信頼しますか？」と共有プリンターへの接続確認画面が
          表示されますので、[ドライバーのインストール]ボタンをクリックします。
     ・動作している Windows オペレーティングシステムのビット数が異なるとき
       → プリンタードライバーが見つからないことを示すメッセージが表示され
          ます。
          [OK]ボタンをクリックし、画面の指示に従ってクライアントにプリンター
          ドライバーをインストールします。
     ※ プリンタードライバーのコピー途中で[ユーザーアカウント制御]ダイアログが
        表示されたときは、[はい]をクリックします。
     ※ プリンタードライバーのインストール途中で、「このデバイスドライバーを
        インストールしますか？」と表示されたら、[インストール]をクリックし
        ます。
     ※ 「プリンタードライバーのINFファイルが必要です」と表示されますので
        セットアップディスクをCDまたはDVDドライブにセットしパス名を入力し
        ます。
        - 通常のプリンタードライバーをお使いのときは、本ドライバーデータのある
          [(本ドライバーデータのあるフォルダー名)\DRIVERS\fit7X50Pro\WINDRV]と
          入力します。
        - Citrix(R)製品環境、リモートデスクトップサービスをお使いのときは
          [(本ドライバーデータのあるフォルダー名)\DRIVERS\fit7X50Pro\VIRTUAL]
          と入力します。

(10) 接続が完了した旨のメッセージが表示されますので、[次へ]ボタンをクリック
     します。

(11) プリンターの追加が完了した旨のメッセージが表示されますので、[完了]ボタンを
     クリックします。
     ※ 他のプリンタードライバーがインストールされているときは、「通常使うプリ
        ンターの設定」が表示されます。必要に応じ、チェックを付けます。
     ※ [テストページの印刷]ボタンが表示されますので、必要に応じてクリックし
        接続および正しく印刷できることを確認します。



------------------------------------------------------------------------------
Microsoft , Windows , Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国
及びその他の国における登録商標または商標です。
その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

                                      (C) 2017-2022 富士通アイソテック株式会社
